Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 100 A
pour disjoncteur ABB MS49x et Siemens Sirius taille S3 longueur 200 mm
72 x 200, avec câbles 25 mm² (AWG 4), avec plaque métallique, connexion au système par le haut
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	100 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7,3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with S3 / 480 V AC, 65 kA with MS49x / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32981000A