Text for specification

Désignation
EQUES^®30Compact
adaptateur de jeu de barres 16 A
1 rail DIN fixe , avec porte-fusibles 10x38 / Class CC
22,5 x 160, avec partie supérieure amovible et câbles AWG 14 (2,5 mm²)
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	16 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	12,5 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	3,0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36001000D