Text for specification

Désignation
MOTUS®CrossBoard
démarreur moteur hybride 3 pôles
démareur direct inverse de 0,18 - 3 A / contacteur de charge résistive de 0,18 - 3 A
with IO-Link interface

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	3 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V

rated current (UL):	3 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	6,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	550 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36130000A