Text for specification

Désignation
OMUS®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable
electronic unit switch for resistive loads 0.1 to 6.6 A
avec interface IO-Link et écran

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Approbations
UL, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	6,6 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V

rated current (UL):	6,6 A
rated voltage (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV

Icc:	100 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36183000A