Text for specification

Désignation
borne de liaison jeu de barres 2500 A
95 mm
60Classic
185mm-System

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 800 A

power dissipation at full load of the item:	9,7 W
current capacity (IEC) max.:	2 500 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

Charactéristiques des matériaux
Vis:
	Hexagon screw M8, length across flats 13
Corps de borne:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01274000