Text for specification

Désignation
QUADRON^®Panel
support pour fusibles cylindriques
Class J / 3P, borne à cage
100 A / 600 V (29x118)

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	8,3 W

Icc:	200 kA

for Class J fuses 70 - 100A as per UL 248-8 (29x118)

Points de raccordement
AWG 12 - AWG 2/0 stranded, equivalent 3,3 - 67,4 mm²
AWG 14 - AWG 10 solid, equivalent 215 - 5,3 mm²

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Couvercle:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33408000