Text for specification

Désignation
support pour rail PE/N
à visser
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01119000