Text for specification

Désignation
borne de liaison jeu de barres 1600 A
150 mm de long
60Classic
185mm-System

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 400 A

power dissipation at full load of the item:	10,6 W
current capacity (IEC) max.:	1 600 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	72,7 kA

Icc:	45 kA

Charactéristiques des matériaux
Vis:
	Hexagon screw M8, length across flats 13
Corps de borne:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01829000