Text for specification

Désignation
peigne de raccordement à 3 pôles, modèle cavalier, pas 18 mm
80 A, longueur 1 m
16 mm²
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V

power dissipation at full load of the item:	2,8 W
Tenue au courant avec alimentation au milieu:	130 A
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31102000A