Text for specification

Désignation
fusible de remplacement pour MOTUS®
fusible 30 A pour la version 9 A pour moteurs avec démarrage robuste
Class CC

Normes

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	30 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31569000