Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 32 A
pour démarreur inverseur Allen-Bradley 140M-C, 140M-D
54 x 200, avec câbles AWG 10 (6 mm²)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,4 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 30 kA with 140M-C, 140M-D 12,5 A / 600 V AC, 65 kA with 140M-C, 140M-D 16 A / 480 V AC, 65 kA with 140M-C, 140M-D 25 A / 480 V AC, 50 kA with 140M-C, 140M-D 32 A / 480 V AC 

Charactéristiques des matériaux
AWG leads, temperature-resistant up to 105°C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32534000