Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
Borne de terre pour inter-sectionneur SD1-3P
box terminal 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
rated making capacity:	2,1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33689000A