Text for specification

Désignation
borne de liaison pour connecteur longitudinal
38 mm de long
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 400 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	5,4 W
current capacity (IEC) max.:	1 600 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 1600 A / 480V AC/DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01102000