Text for specification

Désignation
rail neutre/terre 63 A
12 bornes
protégé contre le desserrage
Accessories

Normes
IEC 60664-1:2007

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A

Points de raccordement
1,5 - 10 mm² feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 - 16 mm² rund eindrähtig oder mehrdrähtig

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01127000