Text for specification

Désignation
CRITO®
borne de raccordement universelle
16 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	250 A
Tension assignée (IEC) CA:	800 V

rated current (UL):	255 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	440 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	62,8 kA

Points de raccordement
16 - 120 mm² / AWG 4 - MCM 250 
câble souple, direct ou avec embout, 
rond multi-brins, 
la. Cu 4 x 15,5 x 0,8 ou 6 x 15,5 x 0,8 ou 10 x 15,5 x 0,8

(câble souple de section maxi ne convient pas si équipé d'embout)

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01203000