Text for specification

Désignation
borne de raccordement, frontale
25 - 95 mm²
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	225 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	690 V
Tension maximale IEC CC:	600 V

Points de raccordement
25 - 90mm² round, solid and stranded
25 - 70mm² flexible with wire-end ferrule
Md 19Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01228000A