Text for specification

Désignation
support de jeu de barres 1 pôle, latéral
cache latéral pour barre TT,TTT et TTC
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

7.5mm insulation between busbar and fixing plate

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01369000