Text for specification

Désignation
profilé de recouvrement
cache haut / bas, longueur 1,10 m, pour supports 01136 ou 01137
3 x 109 x 1100
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01555000