Text for specification

Désignation
blocage de connecteur avec bornes à pince
pour raccord à vis M10 ou M12
pour câbles Cu et Al 120 - 300 mm²
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	600 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Miscellaneous 
terminal embraces the cable
tightening torque is given at the terminal
rated cross-section is given at the connection latch     

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01890000