Text for specification

Désignation
borne de liaison jeu de barres 630 A
40 mm de long
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	0,4 W
current capacity (IEC) max.:	630 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	67,1 kA

Icc:	25 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01990000