Text for specification

Désignation
QUADRON®Panel
embase de fusible NH 600 A, à encastrer, pour PV
vis M12 des 2 côtés
taille 2XL / 3L, 1P, avec protection contre les contacts

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	600 A
Tension assignée (IEC) CA:	1000 V
Tension assignée (IEC) CC:	1500 V

rated current (UL):	600 A
rated voltage (UL) DC:	1500 V

power dissipation at full load of the item:	13,8 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Icc:	15 kA

for fuse links IEC 60269-6

Miscellaneous 
For safe connection of the leads, the shock protection is split into 2.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03294000