Text for specification

Désignation
fusible NH 200 A
500 V, gG
taille 1
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	200 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V
Tension assignée (IEC) CC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	18,0 W

Pouvoir coupure assigné CA:	120 kA
Pouvoir coupure assigné CC:	80 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03559000A