Text for specification

Désignation
conducteur neutre 400 A, déconnectable
vis M10 des 2 côtés
200 mm de long

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	400 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	5,8 W
Tension maximale IEC CA:	800 V
Tension maximale IEC CC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03757000