Text for specification

Désignation
conducteur neutre 63 A, déconnectable
bornier à vis / encliquetable

Normes
IEC 61439-1:2020

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée (IEC) CC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	0,2 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
05188000