Text for specification

Désignation
indicateur de position pour surveiller l'état de commutation
1 NC, 1 NO : 400 V AC / 2 A, 24 V DC / 6 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques
1 closer / 1 opener:
AC 13 : 2A / 400V
             6A / 230V
DC 13: 1A / 220V
             6A / 24V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31316000