Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres, 32 A
1 rail DIN réglable
45 x 200, sans câbles, avec bornes à ressort 1,5 - 6 mm² par l'avant
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

Miscellaneous 
Free phase selection.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32486000