Text for specification

Désignation
transformateur de courant universel
pour montage dans le compartiment de raccordement
taille 1 - 3
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques
QUADRON®185Power Speed, connection top:
- max. 500 A
- increase of power dissipation by 16 %

QUADRON®185Power Speed, connection bottom:
- max. 600 A
- increase of power dissipation by 20 %

QUADRON®185Power, connection bottom:
- max. 600 A
- increase of power dissipation by 25 % 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33776000A