Text for specification

Désignation
isolateur
avec filetage interne des deux côtés, longueur sur plat 46
M8 x 45
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	2000 V
Tension assignée (IEC) CC:	2000 V

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 200°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600, 
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
05786000