Text for specification

Désignation
cuve
290 x 1100
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Cover:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above, below and behind, with slotted sections that can be punched out to pass leads through.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01011000