Text for specification

Désignation
profilé de cloisonnement
perforé
17 x 86 x 700
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Cover:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below, with slotted sections that can be punched out to pass leads through.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01042000