Text for specification

Désignation
CRITO^®60Classic
kit de raccordement, 4 pôles, sans cache
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	550 A
Tension assignée (IEC) CA:	800 V

rated current (UL):	800 A
current capacity (IEC) max.:	800 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  I_pk max.:	50,3 kA

Points de raccordement
la. Cu de 3 x 20 x 1 à 10 x 32 x 1

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200
Cover:
	tenue en température 125°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94, 
	tenue au courant de fuite CTI 200

Terminals: 	galvanised steel, chromited screw: 	hexagon socket screw, galvanised, chromited, thrust piece 	brass, nickel-plated

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01162000