Text for specification

Désignation
borne de raccordement, frontale
25 - 95 mm²
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	225 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	690 V
Tension maximale IEC CC:	1000 V

AC-23B (690V/250A)
AC-23A (500V/250A)
AC-23B (400V/280A)
AC-22A (690V/250A)
AC-22B (690V/300A)
AC-22B (500V/320A)

Points de raccordement
AC-23B (690V/250A)
AC-23A (500V/250A)
AC-23B (400V/280A)
AC-22A (690V/250A)
AC-22B (690V/300A)
AC-22B (500V/320A)

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01198000A