Text for specification

Désignation
profilé de recouvrement
cache haut / bas, avec prédécoupes pour le passage de câbles, longueur 1,10 m, pour supports 01136 ou 01137
3 x 118 x 1100
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Miscellaneous 
type of protection IP20 is guaranteed with the aid of the section

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01417000