Text for specification

Désignation
profilé de recouvrement avant, pour systèmes 4 pôles
montage frontal, longueur 1,10 m, pour support 01137
3 x 250 x 1100
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	tenue en température 70°C, 
	auto-extinguible conf. à l'UL 94

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01599000