Text for specification

Désignation
support PE/N
1 pôle, montage individuel
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Anzugsdrehmomente der Schrauben: 4 Nm

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01601000