Text for specification

Désignation
borne de liaison jeu de barres 630 A
150 mm de long
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	756 A

power dissipation at full load of the item:	2,0 W
current capacity (IEC) max.:	630 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Icc:	25 kA

Charactéristiques des matériaux
Vis:
	xyz
Corps de borne:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

Terminal body: 	Cu section, nickel-plated, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M12 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01886000