Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 32 A
pour démarreur direct ABB MS116/132
54 x 200, avec câbles AWG 10 (6 mm², longueur 150 mm)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with MS116, MS132 32 A / 480 V AC 

for direct starter ABB MS116/132

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32512000A