Text for specification

Désignation
EQUES®30Compact
adaptateur de jeu de barres 144 A, à 3 pôles
76 x 160
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	144 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	12,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Charactéristiques des matériaux
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32661000A