Text for specification

Désignation
support de composant
sans connexion électrique, 1 rail DIN réglable
45 x 160

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
IEC (CB), UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32665000A