Text for specification

Désignation
EQUES®30Compact
adaptateur de jeu de barres 25 A
pour démarreur direct Siemens S00 avec bornes à ressort
45 x 160, avec câbles AWG 12 (4 mm²)
30Compact 3P

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Charactéristiques des matériaux
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32693000A