Text for specification

Désignation
QUADRON®Panel
sectionneur à fusible NH taille 4a, 1600 A, à encastrer
2x vis M12

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 600 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

AC-22B (400V), AC-21B (690V)

DC-21B (440 V)

power dissipation at full load of the item:	240,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV

Points de raccordement
Flat connection (50mm wide) 2xM12

Charactéristiques des matériaux
Contacts:
externally tensioned copper contacts, silvered
screws:
hex-head screws, galvanised

Miscellaneous 
Disconnector is equipped with arc chambers.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33204000