Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
sectionneur avec fusibles à 3 pôles
vis M10, poignée rouge
taille 2

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
IEC (CB)

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	400 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

AC-23B (690V)
AC-22B (690V)
AC-21B (690V)

power dissipation at full load of the item:	109,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV

Points de raccordement
vis M10 :
Md 25 - 31 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33361000