Text for specification

Désignation
CAPUS^®Panel
interrupteur-sectionneur à 3 pôles
borne à cage 16 - 50 mm² / AWG 6 - 1, poignée rouge-jaune
80 A

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	63 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 63 A)
AC-23 A (415 V / 80 A)
AC-22 A (690 V / 80 A)
AC-21 A (690 V / 80 A)

power dissipation at full load of the item:	3,9 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
rated making capacity:	3,5 kA

Points de raccordement
für Anwendungen nach IEC / EN :
16 - 50 mm² feindrähtig und rund mehrdrähtig
16 mm² rund eindrähtig
Md 3,5 Nm

50 mm² feindrährig mit Aderendhülse
Md 4,2 .... Nm ?

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 6 - 1
31 lb-in

Miscellaneous 
lockable in 0-position with a padlock (max. 5 mm diameter) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33888000A