Text for specification

Désignation
MOTUS®CrossBoard
démarreur moteur hybride 3 pôles
démareur direct inverse de 0,18 - 2,4 A / contacteur de charge résistive de 0,18 - 2,4 A

Normes
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approbations
UL, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	2,4 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V

rated current (UL):	2 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	5,5 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36110000A