Text for specification

Désignation
pièce détachée pour MOTUS®Panel
adaptateur pour MOTUS®Panel

Normes
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	20 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0,5 W
Tension maximale IEC CA:	725 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36112000B