Text for specification

Désignation
OMUS®60Classic
contacteur hybride, commutable en tripolaire ou 1 pôle
contacteur pour charge resistive 25,0 A, pour applications IEC
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Approbations
IEC (CB)

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	2,5 kV

Miscellaneous 
Up to 25A continuous current, including power monitoring
3 phase switching or independent phase switching is possible
Built-in functions for energy supply, fuse protection and switching
More than 30 million operating cycles through hybrid technology 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36153000A