Text for specification

Désignation
profilé de cloisonnement
perforé
17 x 86 x 2400
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Charactéristiques électriques

Miscellaneous 
To safeguard against touching the busbars from above and below.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01030000