Text for specification

Désignation
support de jeu de barres
1 pôle, à fixer sur 01232 et montage individuel
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Kurzschlussfestigkeit IEC / EN :
Ipk = 47 kA (4 Schienenträger im Abstand von 500 mm)

Kurzschlussfestigkeit UL :
SCCR = 18 kA (2 Schienenträger im Abstand von 700 mm)

Miscellaneous 
Suitable as centre support, with internal screw holes.
Can be used for connection to 3-pole busbar support 01 232.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01132000