Text for specification

Désignation
borne de liaison jeu de barres 1600 A
95 mm
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 400 A

power dissipation at full load of the item:	6,7 W
current capacity (IEC) max.:	1 600 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	72,7 kA

Icc:	30 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01145000