Text for specification

Désignation
CRITO®60Classic
kit de raccordement, 4 pôles, sans cache
95 -  300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	500 A
Tension assignée (IEC) CA:	800 V

rated current (UL):	420 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
current capacity (IEC) max.:	560 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	50,3 kA

SCCR: 35 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 100 kA with JDDZ fuse Class L 1200 A / 600 V AC, 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 400 A / 480 V AC 

Points de raccordement
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01147000